16/09/2022

• Configuration d'un Switch Cisco 2960SI-AP-06 (Branchement, câble console, alimentation , Ethernet).

• Création d'une config du Switch (mot de passe, hostname, etc.).

• Configuration des différentes VLAN (304 direction/DSI ainsi que du vlan wi-fi 314)

• Configuration d'une adresse IP sur le VLAN Administration (10.0.0.254/8).